LESFB1A01_R	OPCDA	1	1	0	1	8	0	1	0	0	%I0.0
LESFB1A01_F	OPCDA	1	1	0	1	8	1	1	0	0	%I0.1
LESFB1A01_A	OPCDA	1	1	0	1	8	2	1	0	0	%I0.2
LESFB1A02_R	OPCDA	1	1	0	1	8	3	1	0	0	%I0.3
LESFB1A02_F	OPCDA	1	1	0	1	8	4	1	0	0	%I0.4
LESFB1A02_A	OPCDA	1	1	0	1	8	5	1	0	0	%I0.5
LSAFB1A03_R	OPCDA	1	1	0	1	8	6	1	0	0	%I0.6
LSAFB1A03_F	OPCDA	1	1	0	1	8	7	1	0	0	%I0.7
LSAFB1A03_A	OPCDA	1	1	0	1	9	0	1	0	0	%I1.0
LSAFB1A04_R	OPCDA	1	1	0	1	9	1	1	0	0	%I1.1
LSAFB1A04_F	OPCDA	1	1	0	1	9	2	1	0	0	%I1.2
LSAFB1A04_A	OPCDA	1	1	0	1	9	3	1	0	0	%I1.3
LSAFB1A05_R	OPCDA	1	1	0	1	9	4	1	0	0	%I1.4
LSAFB1A05_F	OPCDA	1	1	0	1	9	5	1	0	0	%I1.5
LSAFB1A05_A	OPCDA	1	1	0	1	9	6	1	0	0	%I1.6
LESFB1A01_C	OPCDA	1	1	0	1	520	0	1	0	0	%Q0.0
LESFB1A02_C	OPCDA	1	1	0	1	520	1	1	0	0	%Q0.1
LCMD00000_RM	OPCDA	9	2	0	1	1132	0	1	0	0	%M100.0
LBOX01_DS	OPCDA	1	1	0	1	1134	0	1	0	0	%M102.0
LBOX02_DS	OPCDA	1	1	0	1	1136	0	1	0	0	%M104.0
LBOX03_DS	OPCDA	1	1	0	1	1138	0	1	0	0	%M106.0
LBOX04_DS	OPCDA	1	1	0	1	1140	0	1	0	0	%M108.0
LBOX05_DS	OPCDA	1	1	0	1	1142	0	1	0	0	%M110.0
LBOX06_DS	OPCDA	1	1	0	1	1144	0	1	0	0	%M112.0
LBOX07_DS	OPCDA	1	1	0	1	1146	0	1	0	0	%M114.0
LBOX08_DS	OPCDA	1	1	0	1	1148	0	1	0	0	%M116.0
LBOX09_DS	OPCDA	1	1	0	1	1150	0	1	0	0	%M118.0
LBOX10_DS	OPCDA	1	1	0	1	1152	0	1	0	0	%M120.0
LBOX00_OR	OPCDA	11	4	0	1	1156	0	1	0	0	%M124.0
LBOX01_OR	OPCDA	11	4	0	1	1160	0	1	0	0	%M128.0
LBOX02_OR	OPCDA	11	4	0	1	1164	0	1	0	0	%M132.0
LBOX03_OR	OPCDA	11	4	0	1	1168	0	1	0	0	%M136.0
LBOX04_OR	OPCDA	11	4	0	1	1172	0	1	0	0	%M140.0
LBOX05_OR	OPCDA	11	4	0	1	1176	0	1	0	0	%M144.0
LBOX06_OR	OPCDA	11	4	0	1	1180	0	1	0	0	%M148.0
LBOX07_OR	OPCDA	11	4	0	1	1184	0	1	0	0	%M152.0
LBOX08_OR	OPCDA	11	4	0	1	1188	0	1	0	0	%M156.0
LBOX09_OR	OPCDA	11	4	0	1	1192	0	1	0	0	%M160.0
LBOX10_OR	OPCDA	11	4	0	1	1196	0	1	0	0	%M164.0
RESFB1A01_C	OPCDA	1	1	0	1	1200	0	1	0	0	%M168.0
LESFB1A01_RST	OPCDA	1	1	0	1	1202	0	1	0	0	%M170.0
LESFB1A01_RSTV	OPCDA	11	4	0	1	1208	0	1	0	0	%M176.0
LESFB1A01_RH	OPCDA	11	4	0	1	1212	0	1	0	0	%M180.0
LESFB1A01_TM	OPCDA	1	1	0	1	1216	0	1	0	0	%M184.0
LESFB1A01_TC	OPCDA	1	1	0	1	1218	0	1	0	0	%M186.0
LESFB1A01_DM	OPCDA	1	1	0	1	1220	0	1	0	0	%M188.0
LESFB1A01_COSET	OPCDA	11	4	0	1	1224	0	1	0	0	%M192.0
LESFB1A01_TSET	OPCDA	11	4	0	1	1228	0	1	0	0	%M196.0
RESFB1A02_C	OPCDA	1	1	0	1	1232	0	1	0	0	%M200.0
LESFB1A02_RST	OPCDA	1	1	0	1	1234	0	1	0	0	%M202.0
LESFB1A02_RSTV	OPCDA	11	4	0	1	1240	0	1	0	0	%M208.0
LESFB1A02_RH	OPCDA	11	4	0	1	1244	0	1	0	0	%M212.0
LESFB1A02_TM	OPCDA	1	1	0	1	1248	0	1	0	0	%M216.0
LESFB1A02_TC	OPCDA	1	1	0	1	1250	0	1	0	0	%M218.0
LESFB1A02_DM	OPCDA	1	1	0	1	1252	0	1	0	0	%M220.0
LESFB1A02_COSET	OPCDA	11	4	0	1	1256	0	1	0	0	%M224.0
LESFB1A02_TSET	OPCDA	11	4	0	1	1260	0	1	0	0	%M228.0
RSAFB1A03_C	OPCDA	1	1	0	1	1264	0	1	0	0	%M232.0
LSAFB1A03_RST	OPCDA	1	1	0	1	1266	0	1	0	0	%M234.0
LSAFB1A03_RSTV	OPCDA	11	4	0	1	1272	0	1	0	0	%M240.0
LSAFB1A03_RH	OPCDA	11	4	0	1	1276	0	1	0	0	%M244.0
LSAFB1A03_TM	OPCDA	1	1	0	1	1280	0	1	0	0	%M248.0
LSAFB1A03_TC	OPCDA	1	1	0	1	1282	0	1	0	0	%M250.0
LSAFB1A03_DM	OPCDA	1	1	0	1	1284	0	1	0	0	%M252.0
LSAFB1A03_COSET	OPCDA	11	4	0	1	1288	0	1	0	0	%M256.0
LSAFB1A03_TSET	OPCDA	11	4	0	1	1292	0	1	0	0	%M260.0
RSAFB1A04_C	OPCDA	1	1	0	1	1296	0	1	0	0	%M264.0
LSAFB1A04_RST	OPCDA	1	1	0	1	1298	0	1	0	0	%M266.0
LSAFB1A04_RSTV	OPCDA	11	4	0	1	1304	0	1	0	0	%M272.0
LSAFB1A04_RH	OPCDA	11	4	0	1	1308	0	1	0	0	%M276.0
LSAFB1A04_TM	OPCDA	1	1	0	1	1312	0	1	0	0	%M280.0
LSAFB1A04_TC	OPCDA	1	1	0	1	1314	0	1	0	0	%M282.0
LSAFB1A04_DM	OPCDA	1	1	0	1	1316	0	1	0	0	%M284.0
LSAFB1A04_COSET	OPCDA	11	4	0	1	1320	0	1	0	0	%M288.0
LSAFB1A04_TSET	OPCDA	11	4	0	1	1324	0	1	0	0	%M292.0
RSAFB1A05_C	OPCDA	1	1	0	1	1328	0	1	0	0	%M296.0
LSAFB1A05_RST	OPCDA	1	1	0	1	1330	0	1	0	0	%M298.0
LSAFB1A05_RSTV	OPCDA	11	4	0	1	1336	0	1	0	0	%M304.0
LSAFB1A05_RH	OPCDA	11	4	0	1	1340	0	1	0	0	%M308.0
LSAFB1A05_TM	OPCDA	1	1	0	1	1344	0	1	0	0	%M312.0
LSAFB1A05_TC	OPCDA	1	1	0	1	1346	0	1	0	0	%M314.0
LSAFB1A05_DM	OPCDA	1	1	0	1	1348	0	1	0	0	%M316.0
LSAFB1A05_COSET	OPCDA	11	4	0	1	1352	0	1	0	0	%M320.0
LSAFB1A05_TSET	OPCDA	11	4	0	1	1356	0	1	0	0	%M324.0
LIESB1A01_COS	OPCDA	11	4	0	1	1360	0	1	0	0	%M328.0
LIESB1A02_COS	OPCDA	11	4	0	1	1364	0	1	0	0	%M332.0
LIESB1A03_COS	OPCDA	11	4	0	1	1368	0	1	0	0	%M336.0
LIESB1A04_COS	OPCDA	11	4	0	1	1368	0	1	0	0	%M336.0
LIESB1A05_COS	OPCDA	11	4	0	1	1372	0	1	0	0	%M340.0
LIESB1A06_COS	OPCDA	11	4	0	1	1376	0	1	0	0	%M344.0
LIESB1A07_COS	OPCDA	11	4	0	1	1376	0	1	0	0	%M344.0
LIESB1A08_COS	OPCDA	11	4	0	1	1380	0	1	0	0	%M348.0
LIESB1A09_COS	OPCDA	11	4	0	1	1384	0	1	0	0	%M352.0
LIESB1A10_COS	OPCDA	11	4	0	1	1384	0	1	0	0	%M352.0
LIESB1A11_COS	OPCDA	11	4	0	1	1388	0	1	0	0	%M356.0
LIESB1A12_COS	OPCDA	11	4	0	1	1392	0	1	0	0	%M360.0
BS_SCHEDULE_STR_W	OPCDA1	20	35	0	10	8	0	5	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_R	OPCDA1	22	76	0	10	44	0	5	0	0	<noPI>	BYTE	0..60	12
SENDF1	CO485	22	216	2	15	72	0	4	0	0	<noPI>	BYTE	0..200	12
RECVF1	CO485	22	216	2	15	288	0	4	0	0	<noPI>	BYTE	0..200	12
CALCF1	CO485	22	216	2	15	504	0	4	0	0	<noPI>	BYTE	0..200	12
SEND_ACT1	CO485	1	1	2	15	720	0	4	0	0	<noPI>
RECV_ACT1	CO485	1	1	2	15	721	0	4	0	0	<noPI>
T1_IN	CO485	1	1	2	15	724	0	4	0	0	<noPI>
T1_Q	CO485	1	1	2	15	725	0	4	0	0	<noPI>
T2_IN	CO485	1	1	2	15	728	0	4	0	0	<noPI>
T2_Q	CO485	1	1	2	15	729	0	4	0	0	<noPI>
T3_IN	CO485	1	1	2	15	732	0	4	0	0	<noPI>
T3_Q	CO485	1	1	2	15	733	0	4	0	0	<noPI>
TIMER1_RUN	CO485	1	1	2	15	736	0	4	0	0	<noPI>
TIMER2_RUN	CO485	1	1	2	15	740	0	4	0	0	<noPI>
COMMANDSEND1	CO485	9	2	2	15	742	0	4	0	0	<noPI>
F_WS1	CO485	9	2	2	15	744	0	4	0	0	<noPI>
RECV_LEN	CO485	9	2	2	15	746	0	4	0	0	<noPI>
RECV_LEN1	CO485	9	2	2	15	748	0	4	0	0	<noPI>
RECV_LEN2	CO485	9	2	2	15	750	0	4	0	0	<noPI>
RECV_LEN3	CO485	9	2	2	15	752	0	4	0	0	<noPI>
RECV_LEN4	CO485	9	2	2	15	754	0	4	0	0	<noPI>
RECV_CRCH	CO485	2	1	2	15	756	0	4	0	0	<noPI>
RECV_CRCL	CO485	2	1	2	15	757	0	4	0	0	<noPI>
SENDP1	CO485	36	8	2	15	760	0	4	0	0	<noPI>
RECVP1	CO485	36	8	2	15	768	0	4	0	0	<noPI>
I	CO485	9	2	2	15	776	0	4	0	0	<noPI>
J	CO485	9	2	2	15	778	0	4	0	0	<noPI>
TEST_MODE1	CO485	1	1	2	15	780	0	4	0	0	<noPI>
LIESB1A01_COS	CO485	11	4	2	1	1360	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A02_COS	CO485	11	4	2	1	1364	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A03_COS	CO485	11	4	2	1	1368	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A04_COS	CO485	11	4	2	1	1368	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A05_COS	CO485	11	4	2	1	1372	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A06_COS	CO485	11	4	2	1	1376	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A07_COS	CO485	11	4	2	1	1376	0	8	0	0	<noPI>
LIESB1A08_COS	CO485	11	4	2	1	1380	0	8	0	0	<noPI>
IN	CO485.T1	1	1	2	30	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	CO485.T1	12	4	2	30	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	CO485.T1	1	1	2	30	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	CO485.T1	12	4	2	30	12	0	2	0	0	<noPI>
EN	CO485.SENDB4851	1	1	2	21	8	0	2	0	0	<noPI>
COM	CO485.SENDB4851	2	1	2	21	12	0	2	0	0	<noPI>
DATA	CO485.SENDB4851	36	8	2	21	16	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	CO485.SENDB4851	9	2	2	21	24	0	2	0	0	<noPI>
ENO	CO485.SENDB4851	1	1	2	21	9	0	2	0	0	<noPI>
EN	CO485.RECVB4851	1	1	2	18	8	0	2	0	0	<noPI>
COM	CO485.RECVB4851	2	1	2	18	16	0	2	0	0	<noPI>
DATA	CO485.RECVB4851	36	8	2	18	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	CO485.RECVB4851	9	2	2	18	12	0	2	0	0	<noPI>
CRC_IN	CO485.CRC4851	22	216	2	24	12	0	2	0	0	<noPI>	BYTE	0..200	12
CRC_LEN	CO485.CRC4851	9	2	2	24	228	0	2	0	0	<noPI>
CRC16H	CO485.CRC4851	2	1	2	24	8	0	2	0	0	<noPI>
CRC16L	CO485.CRC4851	2	1	2	24	9	0	2	0	0	<noPI>
CRC16LO	CO485.CRC4851	2	1	2	24	236	0	4	0	0	<noPI>
CRC16HI	CO485.CRC4851	2	1	2	24	237	0	4	0	0	<noPI>
CL	CO485.CRC4851	2	1	2	24	238	0	4	0	0	<noPI>
CH	CO485.CRC4851	2	1	2	24	239	0	4	0	0	<noPI>
SAVEHI	CO485.CRC4851	2	1	2	24	240	0	4	0	0	<noPI>
SAVELO	CO485.CRC4851	2	1	2	24	241	0	4	0	0	<noPI>
FLAG	CO485.CRC4851	9	2	2	24	242	0	4	0	0	<noPI>
I	CO485.CRC4851	9	2	2	24	244	0	4	0	0	<noPI>
J	CO485.CRC4851	9	2	2	24	246	0	4	0	0	<noPI>
K	CO485.CRC4851	9	2	2	24	248	0	4	0	0	<noPI>
VALCRC	CO485.CRC4851	22	116	2	24	252	0	4	0	0	<noPI>	BYTE	0..100	12
P1	CO485.CRC4851	36	8	2	24	368	0	4	0	0	<noPI>
P2	CO485.CRC4851	36	8	2	24	376	0	4	0	0	<noPI>
DEST	CO485.CRC4851.V2V	36	8	2	27	12	0	2	0	0	<noPI>
SRC	CO485.CRC4851.V2V	36	8	2	27	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	CO485.CRC4851.V2V	9	2	2	27	28	0	2	0	0	<noPI>
OUT	CO485.CRC4851.V2V	1	1	2	27	8	0	2	0	0	<noPI>
IN	CO485.T2	1	1	2	33	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	CO485.T2	12	4	2	33	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	CO485.T2	1	1	2	33	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	CO485.T2	12	4	2	33	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	CO485.T3	1	1	2	34	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	CO485.T3	12	4	2	34	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	CO485.T3	1	1	2	34	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	CO485.T3	12	4	2	34	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	CO485.TIMER1	1	1	2	35	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	CO485.TIMER1	12	4	2	35	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	CO485.TIMER1	1	1	2	35	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	CO485.TIMER1	12	4	2	35	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	CO485.TIMER2	1	1	2	36	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	CO485.TIMER2	12	4	2	36	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	CO485.TIMER2	1	1	2	36	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	CO485.TIMER2	12	4	2	36	12	0	2	0	0	<noPI>
LEAFB1A01_COS	EAF	22	56	3	15	208	0	4	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
LESFB1A01_LC	EAF	22	24	3	15	264	0	4	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
LEAFB1A02_COS	EAF	22	56	3	15	288	0	4	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
LESFB1A02_LC	EAF	22	24	3	15	344	0	4	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
LSAFB1A03_COS	EAF	22	56	3	15	368	0	4	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
LSAFB1A03_LC	EAF	22	24	3	15	424	0	4	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
LSAFB1A04_COS	EAF	22	56	3	15	448	0	4	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
LSAFB1A04_LC	EAF	22	24	3	15	504	0	4	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
LSAFB1A05_COS	EAF	22	56	3	15	528	0	4	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
LSAFB1A05_LC	EAF	22	24	3	15	584	0	4	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
LSAFB1A03_RH	EAF	11	4	3	1	1276	0	8	0	0	<noPI>
LSAFB1A05_TM	EAF	1	1	3	1	1344	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A02_TM	EAF	1	1	3	1	1248	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A05_RSTV	EAF	11	4	3	1	1336	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A04_TM	EAF	1	1	3	1	1312	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A03_COSET	EAF	11	4	3	1	1288	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A01_TM	EAF	1	1	3	1	1216	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A05_COSET	EAF	11	4	3	1	1352	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A04_COSET	EAF	11	4	3	1	1320	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A04_RSTV	EAF	11	4	3	1	1304	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A03_TM	EAF	1	1	3	1	1280	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A03_RSTV	EAF	11	4	3	1	1272	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A01_COSET	EAF	11	4	3	1	1224	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A05_TC	EAF	1	1	3	1	1346	0	8	0	0	<noPI>
LESFB1A02_COSET	EAF	11	4	3	1	1256	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A02_TC	EAF	1	1	3	1	1250	0	8	0	0	<noPI>
LSAFB1A04_TC	EAF	1	1	3	1	1314	0	8	0	0	<noPI>
LESFB1A01_TC	EAF	1	1	3	1	1218	0	8	0	0	<noPI>
LSAFB1A03_R	EAF	1	1	3	1	8	6	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A03_TC	EAF	1	1	3	1	1282	0	8	0	0	<noPI>
LSAFB1A03_RST	EAF	1	1	3	1	1266	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A04_R	EAF	1	1	3	1	9	1	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A04_RST	EAF	1	1	3	1	1298	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A01_RST	EAF	1	1	3	1	1202	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A05_R	EAF	1	1	3	1	9	4	8	1	0	<noPI>
LESFB1A01_R	EAF	1	1	3	1	8	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A05_RST	EAF	1	1	3	1	1330	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A02_RSTV	EAF	11	4	3	1	1240	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A02_RST	EAF	1	1	3	1	1234	0	8	1	0	<noPI>
LESFB1A02_R	EAF	1	1	3	1	8	3	8	1	0	<noPI>
LESFB1A01_RSTV	EAF	11	4	3	1	1208	0	8	1	0	<noPI>
LSAFB1A05_RH	EAF	11	4	3	1	1340	0	8	0	0	<noPI>
LESFB1A02_RH	EAF	11	4	3	1	1244	0	8	0	0	<noPI>
LSAFB1A04_RH	EAF	11	4	3	1	1308	0	8	0	0	<noPI>
LESFB1A01_RH	EAF	11	4	3	1	1212	0	8	0	0	<noPI>
REAL_IN0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	32	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	36	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	40	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	44	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	45	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	46	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN3	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	47	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	48	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	50	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	52	0	2	0	0	<noPI>
CM	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	54	0	2	0	0	<noPI>
RM	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	56	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	8	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	16	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	20	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	21	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	22	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT3	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	23	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	24	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	26	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	28	0	2	0	0	<noPI>
REAL_TEMP0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	60	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	64	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	68	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	72	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	73	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	74	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP3	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	1	1	3	18	75	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP0	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	76	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP1	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	78	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP2	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	9	2	3	18	80	0	4	0	0	<noPI>
VER	EAF.ESFB1A01_SYNCCONTROL	11	4	3	18	84	0	4	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_W	EAF.ESFB1A01_SLG	20	35	3	10	8	0	8	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_R	EAF.ESFB1A01_SLG	22	76	3	10	44	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..60	12
ENABLE	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	32	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEVALUE	EAF.ESFB1A01_SLG	22	56	3	21	36	0	2	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
DEAD_BAND	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	92	0	2	0	0	<noPI>
MAXRANGE	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	96	0	2	0	0	<noPI>
MINRANGE	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	100	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGESET	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	104	0	2	0	0	<noPI>
HOLDDELAY	EAF.ESFB1A01_SLG	12	4	3	21	108	0	2	0	0	<noPI>
ENABLENUM	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	112	0	2	0	0	<noPI>
SCH_STR	EAF.ESFB1A01_SLG	20	35	3	21	116	0	2	0	0	<noPI>
ALLDAY	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	151	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEOUT	EAF.ESFB1A01_SLG	22	24	3	21	8	0	2	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
OUT_Z	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	180	0	4	0	0	<noPI>
TEMPSUM	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	184	0	4	0	0	<noPI>
TEMPCOUNT	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	188	0	4	0	0	<noPI>
VALUESUM	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	192	0	4	0	0	<noPI>
VALUECOUNT	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	196	0	4	0	0	<noPI>
VALUEAVERAGE	EAF.ESFB1A01_SLG	11	4	3	21	200	0	4	0	0	<noPI>
LINKAGEEN	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	204	0	4	0	0	<noPI>
I	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	208	0	4	0	0	<noPI>
J	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	210	0	4	0	0	<noPI>
K	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	212	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW1	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	214	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW2	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	215	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW3	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	216	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW4	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	217	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	218	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	219	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	220	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	221	0	4	0	0	<noPI>
ONH1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	222	0	4	0	0	<noPI>
ONM1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	224	0	4	0	0	<noPI>
OFFH1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	226	0	4	0	0	<noPI>
OFFM1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	228	0	4	0	0	<noPI>
ONH2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	230	0	4	0	0	<noPI>
ONM2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	232	0	4	0	0	<noPI>
OFFH2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	234	0	4	0	0	<noPI>
OFFM2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	236	0	4	0	0	<noPI>
ONH3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	238	0	4	0	0	<noPI>
ONM3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	240	0	4	0	0	<noPI>
OFFH3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	242	0	4	0	0	<noPI>
OFFM3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	244	0	4	0	0	<noPI>
ONH4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	246	0	4	0	0	<noPI>
ONM4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	248	0	4	0	0	<noPI>
OFFH4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	250	0	4	0	0	<noPI>
OFFM4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	252	0	4	0	0	<noPI>
HOUR	EAF.ESFB1A01_SLG	2	1	3	21	256	0	4	0	0	<noPI>
YEAR	EAF.ESFB1A01_SLG	3	2	3	21	258	0	4	0	0	<noPI>
MON	EAF.ESFB1A01_SLG	2	1	3	21	260	0	4	0	0	<noPI>
DAY	EAF.ESFB1A01_SLG	2	1	3	21	261	0	4	0	0	<noPI>
MI	EAF.ESFB1A01_SLG	2	1	3	21	262	0	4	0	0	<noPI>
SEC	EAF.ESFB1A01_SLG	2	1	3	21	263	0	4	0	0	<noPI>
WEEK	EAF.ESFB1A01_SLG	2	1	3	21	264	0	4	0	0	<noPI>
WD_HOUR	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	266	0	4	0	0	<noPI>
WD_MI	EAF.ESFB1A01_SLG	9	2	3	21	268	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	270	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	271	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE1TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	272	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	273	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	274	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE2TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	275	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	276	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	277	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE3TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	278	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	279	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	280	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE4TH	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	281	0	4	0	0	<noPI>
P1	EAF.ESFB1A01_SLG	36	8	3	21	284	0	4	0	0	<noPI>
P2	EAF.ESFB1A01_SLG	36	8	3	21	292	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.ESFB1A01_SLG	1	1	3	21	300	0	4	0	0	<noPI>
STR_INI	EAF.ESFB1A01_SLG	20	35	3	21	304	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A01_SLG.TON1	1	1	3	27	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A01_SLG.TON1	12	4	3	27	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A01_SLG.TON1	1	1	3	27	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A01_SLG.TON1	12	4	3	27	12	0	2	0	0	<noPI>
DEST	EAF.ESFB1A01_SLG.V2V	36	8	3	34	12	0	2	0	0	<noPI>
SRC	EAF.ESFB1A01_SLG.V2V	36	8	3	34	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	EAF.ESFB1A01_SLG.V2V	9	2	3	34	28	0	2	0	0	<noPI>
OUT	EAF.ESFB1A01_SLG.V2V	1	1	3	34	8	0	2	0	0	<noPI>
EN	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	1	1	3	31	8	0	2	0	0	<noPI>
B_TWELVE_HOUR	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	1	1	3	31	20	0	2	0	0	<noPI>
ENO	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	1	1	3	31	9	0	2	0	0	<noPI>
W_YEAR	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	3	2	3	31	12	0	2	0	0	<noPI>
BY_MONTH	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	2	1	3	31	14	0	2	0	0	<noPI>
BY_DAY	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	2	1	3	31	15	0	2	0	0	<noPI>
BY_HOUR	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	2	1	3	31	16	0	2	0	0	<noPI>
BY_MIN	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	2	1	3	31	17	0	2	0	0	<noPI>
BY_SEC	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	2	1	3	31	18	0	2	0	0	<noPI>
BY_WDAY	EAF.ESFB1A01_SLG.CLOCK	2	1	3	31	19	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A01_SLG.TON2	1	1	3	30	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A01_SLG.TON2	12	4	3	30	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A01_SLG.TON2	1	1	3	30	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A01_SLG.TON2	12	4	3	30	12	0	2	0	0	<noPI>
RUN	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	1	1	3	37	12	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMESET	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	11	4	3	37	16	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMERST	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	1	1	3	37	20	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMEREC_IN	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	11	4	3	37	24	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIME	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	11	4	3	37	8	0	2	0	0	<noPI>
CYCLE	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	1	1	3	37	36	0	4	0	0	<noPI>
MINUTE	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	11	4	3	37	40	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	1	1	3	37	44	0	4	0	0	<noPI>
RUNTIME_INI	EAF.ESFB1A01_RUNTIME	11	4	3	37	48	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	40	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	40	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	40	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	40	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	41	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	41	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	41	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A01_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	41	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	32	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	36	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	40	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	44	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	45	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	46	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN3	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	47	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	48	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	50	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	52	0	2	0	0	<noPI>
CM	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	54	0	2	0	0	<noPI>
RM	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	56	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	8	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	16	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	20	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	21	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	22	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT3	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	23	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	24	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	26	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	28	0	2	0	0	<noPI>
REAL_TEMP0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	60	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	64	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	68	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	72	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	73	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	74	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP3	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	1	1	3	42	75	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP0	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	76	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP1	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	78	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP2	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	9	2	3	42	80	0	4	0	0	<noPI>
VER	EAF.ESFB1A02_SYNCCONTROL	11	4	3	42	84	0	4	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_W	EAF.ESFB1A02_SLG	20	35	3	10	8	0	8	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_R	EAF.ESFB1A02_SLG	22	76	3	10	44	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..60	12
ENABLE	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	32	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEVALUE	EAF.ESFB1A02_SLG	22	56	3	43	36	0	2	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
DEAD_BAND	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	92	0	2	0	0	<noPI>
MAXRANGE	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	96	0	2	0	0	<noPI>
MINRANGE	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	100	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGESET	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	104	0	2	0	0	<noPI>
HOLDDELAY	EAF.ESFB1A02_SLG	12	4	3	43	108	0	2	0	0	<noPI>
ENABLENUM	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	112	0	2	0	0	<noPI>
SCH_STR	EAF.ESFB1A02_SLG	20	35	3	43	116	0	2	0	0	<noPI>
ALLDAY	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	151	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEOUT	EAF.ESFB1A02_SLG	22	24	3	43	8	0	2	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
OUT_Z	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	180	0	4	0	0	<noPI>
TEMPSUM	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	184	0	4	0	0	<noPI>
TEMPCOUNT	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	188	0	4	0	0	<noPI>
VALUESUM	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	192	0	4	0	0	<noPI>
VALUECOUNT	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	196	0	4	0	0	<noPI>
VALUEAVERAGE	EAF.ESFB1A02_SLG	11	4	3	43	200	0	4	0	0	<noPI>
LINKAGEEN	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	204	0	4	0	0	<noPI>
I	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	208	0	4	0	0	<noPI>
J	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	210	0	4	0	0	<noPI>
K	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	212	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW1	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	214	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW2	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	215	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW3	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	216	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW4	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	217	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	218	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	219	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	220	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	221	0	4	0	0	<noPI>
ONH1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	222	0	4	0	0	<noPI>
ONM1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	224	0	4	0	0	<noPI>
OFFH1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	226	0	4	0	0	<noPI>
OFFM1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	228	0	4	0	0	<noPI>
ONH2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	230	0	4	0	0	<noPI>
ONM2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	232	0	4	0	0	<noPI>
OFFH2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	234	0	4	0	0	<noPI>
OFFM2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	236	0	4	0	0	<noPI>
ONH3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	238	0	4	0	0	<noPI>
ONM3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	240	0	4	0	0	<noPI>
OFFH3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	242	0	4	0	0	<noPI>
OFFM3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	244	0	4	0	0	<noPI>
ONH4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	246	0	4	0	0	<noPI>
ONM4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	248	0	4	0	0	<noPI>
OFFH4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	250	0	4	0	0	<noPI>
OFFM4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	252	0	4	0	0	<noPI>
HOUR	EAF.ESFB1A02_SLG	2	1	3	43	256	0	4	0	0	<noPI>
YEAR	EAF.ESFB1A02_SLG	3	2	3	43	258	0	4	0	0	<noPI>
MON	EAF.ESFB1A02_SLG	2	1	3	43	260	0	4	0	0	<noPI>
DAY	EAF.ESFB1A02_SLG	2	1	3	43	261	0	4	0	0	<noPI>
MI	EAF.ESFB1A02_SLG	2	1	3	43	262	0	4	0	0	<noPI>
SEC	EAF.ESFB1A02_SLG	2	1	3	43	263	0	4	0	0	<noPI>
WEEK	EAF.ESFB1A02_SLG	2	1	3	43	264	0	4	0	0	<noPI>
WD_HOUR	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	266	0	4	0	0	<noPI>
WD_MI	EAF.ESFB1A02_SLG	9	2	3	43	268	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	270	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	271	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE1TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	272	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	273	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	274	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE2TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	275	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	276	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	277	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE3TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	278	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	279	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	280	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE4TH	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	281	0	4	0	0	<noPI>
P1	EAF.ESFB1A02_SLG	36	8	3	43	284	0	4	0	0	<noPI>
P2	EAF.ESFB1A02_SLG	36	8	3	43	292	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.ESFB1A02_SLG	1	1	3	43	300	0	4	0	0	<noPI>
STR_INI	EAF.ESFB1A02_SLG	20	35	3	43	304	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A02_SLG.TON1	1	1	3	44	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A02_SLG.TON1	12	4	3	44	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A02_SLG.TON1	1	1	3	44	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A02_SLG.TON1	12	4	3	44	12	0	2	0	0	<noPI>
DEST	EAF.ESFB1A02_SLG.V2V	36	8	3	47	12	0	2	0	0	<noPI>
SRC	EAF.ESFB1A02_SLG.V2V	36	8	3	47	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	EAF.ESFB1A02_SLG.V2V	9	2	3	47	28	0	2	0	0	<noPI>
OUT	EAF.ESFB1A02_SLG.V2V	1	1	3	47	8	0	2	0	0	<noPI>
EN	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	1	1	3	46	8	0	2	0	0	<noPI>
B_TWELVE_HOUR	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	1	1	3	46	20	0	2	0	0	<noPI>
ENO	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	1	1	3	46	9	0	2	0	0	<noPI>
W_YEAR	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	3	2	3	46	12	0	2	0	0	<noPI>
BY_MONTH	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	2	1	3	46	14	0	2	0	0	<noPI>
BY_DAY	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	2	1	3	46	15	0	2	0	0	<noPI>
BY_HOUR	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	2	1	3	46	16	0	2	0	0	<noPI>
BY_MIN	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	2	1	3	46	17	0	2	0	0	<noPI>
BY_SEC	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	2	1	3	46	18	0	2	0	0	<noPI>
BY_WDAY	EAF.ESFB1A02_SLG.CLOCK	2	1	3	46	19	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A02_SLG.TON2	1	1	3	45	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A02_SLG.TON2	12	4	3	45	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A02_SLG.TON2	1	1	3	45	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A02_SLG.TON2	12	4	3	45	12	0	2	0	0	<noPI>
RUN	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	1	1	3	48	12	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMESET	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	11	4	3	48	16	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMERST	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	1	1	3	48	20	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMEREC_IN	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	11	4	3	48	24	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIME	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	11	4	3	48	8	0	2	0	0	<noPI>
CYCLE	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	1	1	3	48	36	0	4	0	0	<noPI>
MINUTE	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	11	4	3	48	40	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	1	1	3	48	44	0	4	0	0	<noPI>
RUNTIME_INI	EAF.ESFB1A02_RUNTIME	11	4	3	48	48	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	49	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	49	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	49	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	49	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	50	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	50	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	50	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.ESFB1A02_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	50	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	32	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	36	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	40	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	44	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	45	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	46	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN3	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	47	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	48	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	50	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	52	0	2	0	0	<noPI>
CM	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	54	0	2	0	0	<noPI>
RM	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	56	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	8	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	16	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	20	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	21	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	22	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT3	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	23	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	24	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	26	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	28	0	2	0	0	<noPI>
REAL_TEMP0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	60	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	64	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	68	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	72	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	73	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	74	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP3	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	1	1	3	51	75	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP0	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	76	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP1	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	78	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP2	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	9	2	3	51	80	0	4	0	0	<noPI>
VER	EAF.SAFB1A03_SYNCCONTROL	11	4	3	51	84	0	4	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_W	EAF.SAFB1A03_SLG	20	35	3	10	8	0	8	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_R	EAF.SAFB1A03_SLG	22	76	3	10	44	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..60	12
ENABLE	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	32	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEVALUE	EAF.SAFB1A03_SLG	22	56	3	52	36	0	2	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
DEAD_BAND	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	92	0	2	0	0	<noPI>
MAXRANGE	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	96	0	2	0	0	<noPI>
MINRANGE	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	100	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGESET	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	104	0	2	0	0	<noPI>
HOLDDELAY	EAF.SAFB1A03_SLG	12	4	3	52	108	0	2	0	0	<noPI>
ENABLENUM	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	112	0	2	0	0	<noPI>
SCH_STR	EAF.SAFB1A03_SLG	20	35	3	52	116	0	2	0	0	<noPI>
ALLDAY	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	151	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEOUT	EAF.SAFB1A03_SLG	22	24	3	52	8	0	2	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
OUT_Z	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	180	0	4	0	0	<noPI>
TEMPSUM	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	184	0	4	0	0	<noPI>
TEMPCOUNT	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	188	0	4	0	0	<noPI>
VALUESUM	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	192	0	4	0	0	<noPI>
VALUECOUNT	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	196	0	4	0	0	<noPI>
VALUEAVERAGE	EAF.SAFB1A03_SLG	11	4	3	52	200	0	4	0	0	<noPI>
LINKAGEEN	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	204	0	4	0	0	<noPI>
I	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	208	0	4	0	0	<noPI>
J	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	210	0	4	0	0	<noPI>
K	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	212	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW1	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	214	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW2	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	215	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW3	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	216	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW4	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	217	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	218	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	219	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	220	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	221	0	4	0	0	<noPI>
ONH1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	222	0	4	0	0	<noPI>
ONM1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	224	0	4	0	0	<noPI>
OFFH1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	226	0	4	0	0	<noPI>
OFFM1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	228	0	4	0	0	<noPI>
ONH2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	230	0	4	0	0	<noPI>
ONM2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	232	0	4	0	0	<noPI>
OFFH2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	234	0	4	0	0	<noPI>
OFFM2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	236	0	4	0	0	<noPI>
ONH3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	238	0	4	0	0	<noPI>
ONM3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	240	0	4	0	0	<noPI>
OFFH3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	242	0	4	0	0	<noPI>
OFFM3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	244	0	4	0	0	<noPI>
ONH4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	246	0	4	0	0	<noPI>
ONM4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	248	0	4	0	0	<noPI>
OFFH4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	250	0	4	0	0	<noPI>
OFFM4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	252	0	4	0	0	<noPI>
HOUR	EAF.SAFB1A03_SLG	2	1	3	52	256	0	4	0	0	<noPI>
YEAR	EAF.SAFB1A03_SLG	3	2	3	52	258	0	4	0	0	<noPI>
MON	EAF.SAFB1A03_SLG	2	1	3	52	260	0	4	0	0	<noPI>
DAY	EAF.SAFB1A03_SLG	2	1	3	52	261	0	4	0	0	<noPI>
MI	EAF.SAFB1A03_SLG	2	1	3	52	262	0	4	0	0	<noPI>
SEC	EAF.SAFB1A03_SLG	2	1	3	52	263	0	4	0	0	<noPI>
WEEK	EAF.SAFB1A03_SLG	2	1	3	52	264	0	4	0	0	<noPI>
WD_HOUR	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	266	0	4	0	0	<noPI>
WD_MI	EAF.SAFB1A03_SLG	9	2	3	52	268	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	270	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	271	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE1TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	272	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	273	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	274	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE2TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	275	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	276	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	277	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE3TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	278	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	279	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	280	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE4TH	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	281	0	4	0	0	<noPI>
P1	EAF.SAFB1A03_SLG	36	8	3	52	284	0	4	0	0	<noPI>
P2	EAF.SAFB1A03_SLG	36	8	3	52	292	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.SAFB1A03_SLG	1	1	3	52	300	0	4	0	0	<noPI>
STR_INI	EAF.SAFB1A03_SLG	20	35	3	52	304	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A03_SLG.TON1	1	1	3	53	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A03_SLG.TON1	12	4	3	53	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A03_SLG.TON1	1	1	3	53	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A03_SLG.TON1	12	4	3	53	12	0	2	0	0	<noPI>
DEST	EAF.SAFB1A03_SLG.V2V	36	8	3	56	12	0	2	0	0	<noPI>
SRC	EAF.SAFB1A03_SLG.V2V	36	8	3	56	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	EAF.SAFB1A03_SLG.V2V	9	2	3	56	28	0	2	0	0	<noPI>
OUT	EAF.SAFB1A03_SLG.V2V	1	1	3	56	8	0	2	0	0	<noPI>
EN	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	1	1	3	55	8	0	2	0	0	<noPI>
B_TWELVE_HOUR	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	1	1	3	55	20	0	2	0	0	<noPI>
ENO	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	1	1	3	55	9	0	2	0	0	<noPI>
W_YEAR	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	3	2	3	55	12	0	2	0	0	<noPI>
BY_MONTH	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	2	1	3	55	14	0	2	0	0	<noPI>
BY_DAY	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	2	1	3	55	15	0	2	0	0	<noPI>
BY_HOUR	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	2	1	3	55	16	0	2	0	0	<noPI>
BY_MIN	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	2	1	3	55	17	0	2	0	0	<noPI>
BY_SEC	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	2	1	3	55	18	0	2	0	0	<noPI>
BY_WDAY	EAF.SAFB1A03_SLG.CLOCK	2	1	3	55	19	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A03_SLG.TON2	1	1	3	54	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A03_SLG.TON2	12	4	3	54	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A03_SLG.TON2	1	1	3	54	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A03_SLG.TON2	12	4	3	54	12	0	2	0	0	<noPI>
RUN	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	1	1	3	57	12	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMESET	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	11	4	3	57	16	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMERST	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	1	1	3	57	20	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMEREC_IN	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	11	4	3	57	24	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIME	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	11	4	3	57	8	0	2	0	0	<noPI>
CYCLE	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	1	1	3	57	36	0	4	0	0	<noPI>
MINUTE	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	11	4	3	57	40	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	1	1	3	57	44	0	4	0	0	<noPI>
RUNTIME_INI	EAF.SAFB1A03_RUNTIME	11	4	3	57	48	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	58	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	58	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	58	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	58	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	59	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	59	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	59	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A03_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	59	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	32	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	36	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	40	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	44	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	45	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	46	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN3	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	47	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	48	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	50	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	52	0	2	0	0	<noPI>
CM	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	54	0	2	0	0	<noPI>
RM	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	56	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	8	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	16	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	20	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	21	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	22	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT3	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	23	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	24	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	26	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	28	0	2	0	0	<noPI>
REAL_TEMP0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	60	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	64	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	68	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	72	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	73	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	74	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP3	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	1	1	3	60	75	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP0	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	76	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP1	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	78	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP2	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	9	2	3	60	80	0	4	0	0	<noPI>
VER	EAF.SAFB1A04_SYNCCONTROL	11	4	3	60	84	0	4	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_W	EAF.SAFB1A04_SLG	20	35	3	10	8	0	8	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_R	EAF.SAFB1A04_SLG	22	76	3	10	44	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..60	12
ENABLE	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	32	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEVALUE	EAF.SAFB1A04_SLG	22	56	3	61	36	0	2	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
DEAD_BAND	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	92	0	2	0	0	<noPI>
MAXRANGE	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	96	0	2	0	0	<noPI>
MINRANGE	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	100	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGESET	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	104	0	2	0	0	<noPI>
HOLDDELAY	EAF.SAFB1A04_SLG	12	4	3	61	108	0	2	0	0	<noPI>
ENABLENUM	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	112	0	2	0	0	<noPI>
SCH_STR	EAF.SAFB1A04_SLG	20	35	3	61	116	0	2	0	0	<noPI>
ALLDAY	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	151	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEOUT	EAF.SAFB1A04_SLG	22	24	3	61	8	0	2	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
OUT_Z	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	180	0	4	0	0	<noPI>
TEMPSUM	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	184	0	4	0	0	<noPI>
TEMPCOUNT	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	188	0	4	0	0	<noPI>
VALUESUM	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	192	0	4	0	0	<noPI>
VALUECOUNT	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	196	0	4	0	0	<noPI>
VALUEAVERAGE	EAF.SAFB1A04_SLG	11	4	3	61	200	0	4	0	0	<noPI>
LINKAGEEN	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	204	0	4	0	0	<noPI>
I	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	208	0	4	0	0	<noPI>
J	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	210	0	4	0	0	<noPI>
K	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	212	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW1	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	214	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW2	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	215	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW3	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	216	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW4	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	217	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	218	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	219	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	220	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	221	0	4	0	0	<noPI>
ONH1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	222	0	4	0	0	<noPI>
ONM1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	224	0	4	0	0	<noPI>
OFFH1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	226	0	4	0	0	<noPI>
OFFM1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	228	0	4	0	0	<noPI>
ONH2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	230	0	4	0	0	<noPI>
ONM2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	232	0	4	0	0	<noPI>
OFFH2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	234	0	4	0	0	<noPI>
OFFM2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	236	0	4	0	0	<noPI>
ONH3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	238	0	4	0	0	<noPI>
ONM3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	240	0	4	0	0	<noPI>
OFFH3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	242	0	4	0	0	<noPI>
OFFM3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	244	0	4	0	0	<noPI>
ONH4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	246	0	4	0	0	<noPI>
ONM4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	248	0	4	0	0	<noPI>
OFFH4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	250	0	4	0	0	<noPI>
OFFM4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	252	0	4	0	0	<noPI>
HOUR	EAF.SAFB1A04_SLG	2	1	3	61	256	0	4	0	0	<noPI>
YEAR	EAF.SAFB1A04_SLG	3	2	3	61	258	0	4	0	0	<noPI>
MON	EAF.SAFB1A04_SLG	2	1	3	61	260	0	4	0	0	<noPI>
DAY	EAF.SAFB1A04_SLG	2	1	3	61	261	0	4	0	0	<noPI>
MI	EAF.SAFB1A04_SLG	2	1	3	61	262	0	4	0	0	<noPI>
SEC	EAF.SAFB1A04_SLG	2	1	3	61	263	0	4	0	0	<noPI>
WEEK	EAF.SAFB1A04_SLG	2	1	3	61	264	0	4	0	0	<noPI>
WD_HOUR	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	266	0	4	0	0	<noPI>
WD_MI	EAF.SAFB1A04_SLG	9	2	3	61	268	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	270	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	271	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE1TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	272	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	273	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	274	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE2TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	275	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	276	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	277	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE3TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	278	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	279	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	280	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE4TH	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	281	0	4	0	0	<noPI>
P1	EAF.SAFB1A04_SLG	36	8	3	61	284	0	4	0	0	<noPI>
P2	EAF.SAFB1A04_SLG	36	8	3	61	292	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.SAFB1A04_SLG	1	1	3	61	300	0	4	0	0	<noPI>
STR_INI	EAF.SAFB1A04_SLG	20	35	3	61	304	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A04_SLG.TON1	1	1	3	62	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A04_SLG.TON1	12	4	3	62	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A04_SLG.TON1	1	1	3	62	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A04_SLG.TON1	12	4	3	62	12	0	2	0	0	<noPI>
DEST	EAF.SAFB1A04_SLG.V2V	36	8	3	65	12	0	2	0	0	<noPI>
SRC	EAF.SAFB1A04_SLG.V2V	36	8	3	65	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	EAF.SAFB1A04_SLG.V2V	9	2	3	65	28	0	2	0	0	<noPI>
OUT	EAF.SAFB1A04_SLG.V2V	1	1	3	65	8	0	2	0	0	<noPI>
EN	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	1	1	3	64	8	0	2	0	0	<noPI>
B_TWELVE_HOUR	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	1	1	3	64	20	0	2	0	0	<noPI>
ENO	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	1	1	3	64	9	0	2	0	0	<noPI>
W_YEAR	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	3	2	3	64	12	0	2	0	0	<noPI>
BY_MONTH	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	2	1	3	64	14	0	2	0	0	<noPI>
BY_DAY	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	2	1	3	64	15	0	2	0	0	<noPI>
BY_HOUR	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	2	1	3	64	16	0	2	0	0	<noPI>
BY_MIN	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	2	1	3	64	17	0	2	0	0	<noPI>
BY_SEC	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	2	1	3	64	18	0	2	0	0	<noPI>
BY_WDAY	EAF.SAFB1A04_SLG.CLOCK	2	1	3	64	19	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A04_SLG.TON2	1	1	3	63	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A04_SLG.TON2	12	4	3	63	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A04_SLG.TON2	1	1	3	63	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A04_SLG.TON2	12	4	3	63	12	0	2	0	0	<noPI>
RUN	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	1	1	3	66	12	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMESET	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	11	4	3	66	16	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMERST	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	1	1	3	66	20	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMEREC_IN	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	11	4	3	66	24	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIME	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	11	4	3	66	8	0	2	0	0	<noPI>
CYCLE	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	1	1	3	66	36	0	4	0	0	<noPI>
MINUTE	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	11	4	3	66	40	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	1	1	3	66	44	0	4	0	0	<noPI>
RUNTIME_INI	EAF.SAFB1A04_RUNTIME	11	4	3	66	48	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	67	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	67	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	67	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	67	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	68	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	68	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	68	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A04_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	68	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	32	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	36	0	2	0	0	<noPI>
REAL_IN2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	40	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	44	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	45	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	46	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_IN3	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	47	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	48	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	50	0	2	0	0	<noPI>
INT_IN2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	52	0	2	0	0	<noPI>
CM	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	54	0	2	0	0	<noPI>
RM	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	56	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	8	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	12	0	2	0	0	<noPI>
REAL_OUT2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	16	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	20	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	21	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	22	0	2	0	0	<noPI>
BOOL_OUT3	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	23	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	24	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	26	0	2	0	0	<noPI>
INT_OUT2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	28	0	2	0	0	<noPI>
REAL_TEMP0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	60	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	64	0	4	0	0	<noPI>
REAL_TEMP2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	68	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	72	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	73	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	74	0	4	0	0	<noPI>
BOOL_TEMP3	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	1	1	3	69	75	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP0	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	76	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP1	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	78	0	4	0	0	<noPI>
INT_TEMP2	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	9	2	3	69	80	0	4	0	0	<noPI>
VER	EAF.SAFB1A05_SYNCCONTROL	11	4	3	69	84	0	4	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_W	EAF.SAFB1A05_SLG	20	35	3	10	8	0	8	0	0	<noPI>
BS_SCHEDULE_STR_R	EAF.SAFB1A05_SLG	22	76	3	10	44	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..60	12
ENABLE	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	32	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEVALUE	EAF.SAFB1A05_SLG	22	56	3	70	36	0	2	0	0	<noPI>	REAL	0..10	12
DEAD_BAND	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	92	0	2	0	0	<noPI>
MAXRANGE	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	96	0	2	0	0	<noPI>
MINRANGE	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	100	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGESET	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	104	0	2	0	0	<noPI>
HOLDDELAY	EAF.SAFB1A05_SLG	12	4	3	70	108	0	2	0	0	<noPI>
ENABLENUM	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	112	0	2	0	0	<noPI>
SCH_STR	EAF.SAFB1A05_SLG	20	35	3	70	116	0	2	0	0	<noPI>
ALLDAY	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	151	0	2	0	0	<noPI>
LINKAGEOUT	EAF.SAFB1A05_SLG	22	24	3	70	8	0	2	0	0	<noPI>	BOOL	0..10	12
OUT_Z	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	180	0	4	0	0	<noPI>
TEMPSUM	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	184	0	4	0	0	<noPI>
TEMPCOUNT	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	188	0	4	0	0	<noPI>
VALUESUM	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	192	0	4	0	0	<noPI>
VALUECOUNT	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	196	0	4	0	0	<noPI>
VALUEAVERAGE	EAF.SAFB1A05_SLG	11	4	3	70	200	0	4	0	0	<noPI>
LINKAGEEN	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	204	0	4	0	0	<noPI>
I	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	208	0	4	0	0	<noPI>
J	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	210	0	4	0	0	<noPI>
K	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	212	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW1	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	214	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW2	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	215	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW3	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	216	0	4	0	0	<noPI>
TIMESW4	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	217	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	218	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	219	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	220	0	4	0	0	<noPI>
ENABLE4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	221	0	4	0	0	<noPI>
ONH1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	222	0	4	0	0	<noPI>
ONM1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	224	0	4	0	0	<noPI>
OFFH1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	226	0	4	0	0	<noPI>
OFFM1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	228	0	4	0	0	<noPI>
ONH2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	230	0	4	0	0	<noPI>
ONM2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	232	0	4	0	0	<noPI>
OFFH2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	234	0	4	0	0	<noPI>
OFFM2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	236	0	4	0	0	<noPI>
ONH3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	238	0	4	0	0	<noPI>
ONM3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	240	0	4	0	0	<noPI>
OFFH3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	242	0	4	0	0	<noPI>
OFFM3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	244	0	4	0	0	<noPI>
ONH4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	246	0	4	0	0	<noPI>
ONM4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	248	0	4	0	0	<noPI>
OFFH4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	250	0	4	0	0	<noPI>
OFFM4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	252	0	4	0	0	<noPI>
HOUR	EAF.SAFB1A05_SLG	2	1	3	70	256	0	4	0	0	<noPI>
YEAR	EAF.SAFB1A05_SLG	3	2	3	70	258	0	4	0	0	<noPI>
MON	EAF.SAFB1A05_SLG	2	1	3	70	260	0	4	0	0	<noPI>
DAY	EAF.SAFB1A05_SLG	2	1	3	70	261	0	4	0	0	<noPI>
MI	EAF.SAFB1A05_SLG	2	1	3	70	262	0	4	0	0	<noPI>
SEC	EAF.SAFB1A05_SLG	2	1	3	70	263	0	4	0	0	<noPI>
WEEK	EAF.SAFB1A05_SLG	2	1	3	70	264	0	4	0	0	<noPI>
WD_HOUR	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	266	0	4	0	0	<noPI>
WD_MI	EAF.SAFB1A05_SLG	9	2	3	70	268	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	270	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	271	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE1TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	272	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	273	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	274	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE2TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	275	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	276	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	277	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE3TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	278	0	4	0	0	<noPI>
SETCOMPARE4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	279	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETCLOSECOMPARE4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	280	0	4	0	0	<noPI>
TRUESETOPENCOMPARE4TH	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	281	0	4	0	0	<noPI>
P1	EAF.SAFB1A05_SLG	36	8	3	70	284	0	4	0	0	<noPI>
P2	EAF.SAFB1A05_SLG	36	8	3	70	292	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.SAFB1A05_SLG	1	1	3	70	300	0	4	0	0	<noPI>
STR_INI	EAF.SAFB1A05_SLG	20	35	3	70	304	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A05_SLG.TON1	1	1	3	71	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A05_SLG.TON1	12	4	3	71	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A05_SLG.TON1	1	1	3	71	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A05_SLG.TON1	12	4	3	71	12	0	2	0	0	<noPI>
DEST	EAF.SAFB1A05_SLG.V2V	36	8	3	74	12	0	2	0	0	<noPI>
SRC	EAF.SAFB1A05_SLG.V2V	36	8	3	74	20	0	2	0	0	<noPI>
LENGTH	EAF.SAFB1A05_SLG.V2V	9	2	3	74	28	0	2	0	0	<noPI>
OUT	EAF.SAFB1A05_SLG.V2V	1	1	3	74	8	0	2	0	0	<noPI>
EN	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	1	1	3	73	8	0	2	0	0	<noPI>
B_TWELVE_HOUR	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	1	1	3	73	20	0	2	0	0	<noPI>
ENO	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	1	1	3	73	9	0	2	0	0	<noPI>
W_YEAR	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	3	2	3	73	12	0	2	0	0	<noPI>
BY_MONTH	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	2	1	3	73	14	0	2	0	0	<noPI>
BY_DAY	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	2	1	3	73	15	0	2	0	0	<noPI>
BY_HOUR	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	2	1	3	73	16	0	2	0	0	<noPI>
BY_MIN	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	2	1	3	73	17	0	2	0	0	<noPI>
BY_SEC	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	2	1	3	73	18	0	2	0	0	<noPI>
BY_WDAY	EAF.SAFB1A05_SLG.CLOCK	2	1	3	73	19	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A05_SLG.TON2	1	1	3	72	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A05_SLG.TON2	12	4	3	72	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A05_SLG.TON2	1	1	3	72	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A05_SLG.TON2	12	4	3	72	12	0	2	0	0	<noPI>
RUN	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	1	1	3	75	12	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMESET	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	11	4	3	75	16	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMERST	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	1	1	3	75	20	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIMEREC_IN	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	11	4	3	75	24	0	2	0	0	<noPI>
RUNTIME	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	11	4	3	75	8	0	2	0	0	<noPI>
CYCLE	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	1	1	3	75	36	0	4	0	0	<noPI>
MINUTE	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	11	4	3	75	40	0	4	0	0	<noPI>
INI	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	1	1	3	75	44	0	4	0	0	<noPI>
RUNTIME_INI	EAF.SAFB1A05_RUNTIME	11	4	3	75	48	0	4	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	76	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	76	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_M	1	1	3	76	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_M	12	4	3	76	12	0	2	0	0	<noPI>
IN	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	77	16	0	2	0	0	<noPI>
PT	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	77	20	0	2	0	0	<noPI>
Q	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_RST	1	1	3	77	8	0	2	0	0	<noPI>
ET	EAF.SAFB1A05_RUNTIME.TIME_RST	12	4	3	77	12	0	2	0	0	<noPI>
