FUNCTION_BLOCK IJ_EAFGroup 


 VAR_INPUT
  Enable : bool ;
  LinkageValue : ARRAY [ 0 .. 10 ] of real ;
  Dead_Band : real := 10.0 ;
  MaxRange : real := 1000.0 ;
  MinRange : real := 10.0 ;
  LinkageSet : real ;
  HoldDelay : time := t#60s ;
  EnableNum : INT ;
  SCH_str : STRING ;
  ALLDAY : BOOL ;
  END_VAR 

 VAR_OUTPUT
  LinkageOut : ARRAY [ 0 .. 10 ] of bool ;
  END_VAR 



END_FUNCTION_BLOCK
