$BEGIN_IT_HEADER
DIRECTGLOBALDEFINITIONS = 1
$END_IT_HEADER
PROGRAM OPCDA
VAR_GLOBAL

(*  地址: 0 *)
LESFB1A01_R                  AT%I0.0   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D1-1-运行状态*)
LESFB1A01_F                  AT%I0.1   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D1-1-故障状态*)
LESFB1A01_A                  AT%I0.2   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D1-1-自动状态*)
LESFB1A02_R                  AT%I0.3   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D1-3-运行状态*)
LESFB1A02_F                  AT%I0.4   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D1-3-故障状态*)
LESFB1A02_A                  AT%I0.5   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D1-3-自动状态*)
LSAFB1A03_R                  AT%I0.6   :BOOL; (*送风机SPF-D1-1-运行状态*)
LSAFB1A03_F                  AT%I0.7   :BOOL; (*送风机SPF-D1-1-故障状态*)
LSAFB1A03_A                  AT%I1.0   :BOOL; (*送风机SPF-D1-1-自动状态*)
LSAFB1A04_R                  AT%I1.1   :BOOL; (*送风机SPF-1-运行状态*)
LSAFB1A04_F                  AT%I1.2   :BOOL; (*送风机SPF-1-故障状态*)
LSAFB1A04_A                  AT%I1.3   :BOOL; (*送风机SPF-1-自动状态*)
LSAFB1A05_R                  AT%I1.4   :BOOL; (*送风机SPF-7-运行状态*)
LSAFB1A05_F                  AT%I1.5   :BOOL; (*送风机SPF-7-故障状态*)
LSAFB1A05_A                  AT%I1.6   :BOOL; (*送风机SPF-7-自动状态*)
 
LESFB1A01_C                  AT%Q0.0   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D2-1-启停控制*)
LESFB1A02_C                  AT%Q0.1   :BOOL; (*排烟机EF(S)-D2-3-启停控制*)

LCMD00000_RM            AT%M100.0      :INT; (*总线程序-运行模式*)
LBOX01_DS               AT%M102.0      :BOOL; (*控制箱01-模块地址状态*)
LBOX02_DS               AT%M104.0      :BOOL; (*控制箱02-模块地址状态*)
LBOX03_DS               AT%M106.0      :BOOL; (*控制箱03-模块地址状态*)
LBOX04_DS               AT%M108.0      :BOOL; (*控制箱04-模块地址状态*)
LBOX05_DS               AT%M110.0      :BOOL; (*控制箱05-模块地址状态*)
LBOX06_DS               AT%M112.0      :BOOL; (*控制箱06-模块地址状态*)
LBOX07_DS               AT%M114.0      :BOOL; (*控制箱07-模块地址状态*)
LBOX08_DS               AT%M116.0      :BOOL; (*控制箱08-模块地址状态*)
LBOX09_DS               AT%M118.0      :BOOL; (*控制箱09-模块地址状态*)
LBOX10_DS               AT%M120.0      :BOOL; (*控制箱10-模块地址状态*)
LBOX00_OR               AT%M124.0      :REAL; (*控制箱00-模块在线比例*)
LBOX01_OR               AT%M128.0      :REAL; (*控制箱01-模块在线比例*)
LBOX02_OR               AT%M132.0      :REAL; (*控制箱02-模块在线比例*)
LBOX03_OR               AT%M136.0      :REAL; (*控制箱03-模块在线比例*)
LBOX04_OR               AT%M140.0      :REAL; (*控制箱04-模块在线比例*)
LBOX05_OR               AT%M144.0      :REAL; (*控制箱05-模块在线比例*)
LBOX06_OR               AT%M148.0      :REAL; (*控制箱06-模块在线比例*)
LBOX07_OR               AT%M152.0      :REAL; (*控制箱07-模块在线比例*)
LBOX08_OR               AT%M156.0      :REAL; (*控制箱08-模块在线比例*)
LBOX09_OR               AT%M160.0      :REAL; (*控制箱09-模块在线比例*)
LBOX10_OR               AT%M164.0      :REAL; (*控制箱10-模块在线比例*)

RESFB1A01_C             AT%M168.0      :BOOL; (*排烟机B1A01-新云平台启停控制*)
LESFB1A01_RST           AT%M170.0      :BOOL; (*排烟机B1A01-运行时间累积重置*)
LESFB1A01_RSTV          AT%M176.0      :REAL; (*排烟机B1A01-运行时间累积重置值*)
LESFB1A01_RH            AT%M180.0      :REAL; (*排烟机B1A01-运行时间累积值*)
LESFB1A01_TM            AT%M184.0      :BOOL; (*排烟机B1A01-定时模式*)
LESFB1A01_TC            AT%M186.0      :BOOL; (*排烟机B1A01-定时控制*)
LESFB1A01_DM            AT%M188.0      :BOOL; (*排烟机B1A01-全天候模式*)
LESFB1A01_COSET         AT%M192.0      :REAL; (*排烟机B1A01-CO设定值*)
LESFB1A01_TSET          AT%M196.0      :REAL; (*排烟机B1A01-设定温度值*)

RESFB1A02_C             AT%M200.0      :BOOL; (*排烟机B1A02-新云平台启停控制*)
LESFB1A02_RST           AT%M202.0      :BOOL; (*排烟机B1A02-运行时间累积重置*)
LESFB1A02_RSTV          AT%M208.0      :REAL; (*排烟机B1A02-运行时间累积重置值*)
LESFB1A02_RH            AT%M212.0      :REAL; (*排烟机B1A02-运行时间累积值*)
LESFB1A02_TM            AT%M216.0      :BOOL; (*排烟机B1A02-定时模式*)
LESFB1A02_TC            AT%M218.0      :BOOL; (*排烟机B1A02-定时控制*)
LESFB1A02_DM            AT%M220.0      :BOOL; (*排烟机B1A02-全天候模式*)
LESFB1A02_COSET         AT%M224.0      :REAL; (*排烟机B1A02-CO设定值*)
LESFB1A02_TSET          AT%M228.0      :REAL; (*排烟机B1A02-设定温度值*)

RSAFB1A03_C             AT%M232.0      :BOOL; (*送风机B1A03-新云平台启停控制*)
LSAFB1A03_RST           AT%M234.0      :BOOL; (*送风机B1A03-运行时间累积重置*)
LSAFB1A03_RSTV          AT%M240.0      :REAL; (*送风机B1A03-运行时间累积重置值*)
LSAFB1A03_RH            AT%M244.0      :REAL; (*送风机B1A03-运行时间累积值*)
LSAFB1A03_TM            AT%M248.0      :BOOL; (*送风机B1A03-定时模式*)
LSAFB1A03_TC            AT%M250.0      :BOOL; (*送风机B1A03-定时控制*)
LSAFB1A03_DM            AT%M252.0      :BOOL; (*送风机B1A03-全天候模式*)
LSAFB1A03_COSET         AT%M256.0      :REAL; (*送风机B1A03-CO设定值*)
LSAFB1A03_TSET          AT%M260.0      :REAL; (*送风机B1A03-设定温度值*)

RSAFB1A04_C             AT%M264.0      :BOOL; (*送风机B1A04-新云平台启停控制*)
LSAFB1A04_RST           AT%M266.0      :BOOL; (*送风机B1A04-运行时间累积重置*)
LSAFB1A04_RSTV          AT%M272.0      :REAL; (*送风机B1A04-运行时间累积重置值*)
LSAFB1A04_RH            AT%M276.0      :REAL; (*送风机B1A04-运行时间累积值*)
LSAFB1A04_TM            AT%M280.0      :BOOL; (*送风机B1A04-定时模式*)
LSAFB1A04_TC            AT%M282.0      :BOOL; (*送风机B1A04-定时控制*)
LSAFB1A04_DM            AT%M284.0      :BOOL; (*送风机B1A04-全天候模式*)
LSAFB1A04_COSET         AT%M288.0      :REAL; (*送风机B1A04-CO设定值*)
LSAFB1A04_TSET          AT%M292.0      :REAL; (*送风机B1A04-设定温度值*)

RSAFB1A05_C             AT%M296.0      :BOOL; (*送风机B1A05-新云平台启停控制*)
LSAFB1A05_RST           AT%M298.0      :BOOL; (*送风机B1A05-运行时间累积重置*)
LSAFB1A05_RSTV          AT%M304.0      :REAL; (*送风机B1A05-运行时间累积重置值*)
LSAFB1A05_RH            AT%M308.0      :REAL; (*送风机B1A05-运行时间累积值*)
LSAFB1A05_TM            AT%M312.0      :BOOL; (*送风机B1A05-定时模式*)
LSAFB1A05_TC            AT%M314.0      :BOOL; (*送风机B1A05-定时控制*)
LSAFB1A05_DM            AT%M316.0      :BOOL; (*送风机B1A05-全天候模式*)
LSAFB1A05_COSET         AT%M320.0      :REAL; (*送风机B1A05-CO设定值*)
LSAFB1A05_TSET          AT%M324.0      :REAL; (*送风机B1A05-设定温度值*)

LIESB1A01_COS           AT%M328.0      :REAL; (*室内环境状态B1A01-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A02_COS           AT%M332.0      :REAL; (*室内环境状态B1A02-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A03_COS           AT%M336.0      :REAL; (*室内环境状态B1A03-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A04_COS           AT%M336.0      :REAL; (*室内环境状态B1A04-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A05_COS           AT%M340.0      :REAL; (*室内环境状态B1A05-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A06_COS           AT%M344.0      :REAL; (*室内环境状态B1A06-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A07_COS           AT%M344.0      :REAL; (*室内环境状态B1A07-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A08_COS           AT%M348.0      :REAL; (*室内环境状态B1A08-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A09_COS           AT%M352.0      :REAL; (*室内环境状态B1A09-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A10_COS           AT%M352.0      :REAL; (*室内环境状态B1A10-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A11_COS           AT%M356.0      :REAL; (*室内环境状态B1A11-一氧化碳浓度换算值*)
LIESB1A12_COS           AT%M360.0      :REAL; (*室内环境状态B1A12-一氧化碳浓度换算值*)

END_VAR


END_PROGRAM